Mettre à niveau Raspbian Wheezy vers Raspbian Jessie

Pré-requis

Première étape : éditer les sources de Raspbian

Pour que Raspbian passe à Jessie, nous devons modifier les fichiers /etc/apt/sources.list et /etc/apt/sources.list.d/raspi.list pour qu'ils pointent vers Raspbian Jessie au lieu de Raspbian Wheezy. Le fichier /etc/apt/sources.list.d/raspi.list file ajoute des sources supplémentaires au fichier sources.list.
Éditez avec les droits d'administration le fichier /etc/apt/sources.list :

pi@framboise:~ $ sudo nano /etc/apt/sources.list

Remplacez toutes les occurrences de wheezy par jessie :Ctrl+\

Recherche (à remplacer) [] : wheezy

Remplacer par : jessie

Sauvegardez et quittez en appuyant sur Ctrl+X, puis sur O et enfin sur ↵ Entrée.Éditez avec les droits d'administration le fichier /etc/apt/sources.list.d/raspi.list :

pi@framboise:~ $ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/raspi.list

Remplacez toutes les occurrences de wheezy par jessie et * Ctrl+\

Recherche (à remplacer) [] : wheezy

Remplacer par : jessie

ajoutez ui à la fin de la première ligne qui devient :

deb http://archive.raspberrypi.org/debian jessie main ui

Sauvegardez et quittez en appuyant sur Ctrl+X, puis sur O et enfin sur ↵ Entrée.

Autres étapes

Créez le répertoire /home/pi/.config/autostart pour certains nouveaux paquets de Raspbian Jessie :

pi@framboise:~ $ mkdir /home/pi/.config/autostart

(Notez le . devant config.)Mettez à jour les listes de paquets stockées sur le Raspberry Pi puis mettez à jour tous les paquets vers leurs versions Raspbian Jessie :

pi@framboise:~ $ sudo apt update
(...)
pi@framboise:~ $ sudo apt dist-upgrade -y
(...)

Ce processus peut prendre un temps considérable. De plus, il se peut que vous deviez répondre à des invites, alors ne vous éloignez pas trop de votre Raspberry Pi. Une fois la mise à niveau terminée, redémarrez :

$ sudo reboot

. La session ssh se clôt.	Au redémarrage, vous verrez plusieurs messages comme :“Calling CRDA to update world regulatory domain“. Pas d'inquiétude, attendez qu'ils cessent d'apparaître avant de continuer.
Vous pouvez vous connecter au Raspberry Pi par SSH ou par VNC.

Le bureau peut prendre plusieurs minutes pour se lancer ; l'écran devient noir, attendez patiemment que cela se termine.

Conclusion

Problèmes connus

Voir aussi

(en) https://pimylifeup.com/upgrade-raspbian-wheezy-to-raspbian-jessie/

Basé sur << How to Upgrade Raspbian Wheezy to Raspbian Jessie >> par Pi My Life Up.