Démonter un PC portable (exemple d'un ASUS X53S)

Centre Réparatech :

Nous allons voir comment démonter un ordinateur portable, peu importe la marque (ici, un ASUS X53S)

Pré-requis

un médiator de guitare pour dé-clipser le tour du portableun tournevis, un peu aimanté pour retirer les visune boîte à compartimentsà gauche, toutes les vis du dessousà droite, les vis du hautet on sépare les autres vis et composants (comme la carte sans fil) dans les autres compartiments

Première étape : enlever la batterie

Retournez le PC dessus contre la table

poussez un loquet vers la droitedéclipsez l'autretirez la batterie

Autres étapes

Enlevez le capot qui contient le disque dur et la mémoire vive :Enlevez les vis (1 et 2), mettez-les dans un compartiment 1faites glisser et soulevez le capot (3) :On voit le disque dur (1), la carte wi-fi (2) et les barrettes mémoire (3) :Enlevez les barrettes :écartez les pattesLa barrette se lève, on peut la retirer :Enlevez la carte sans filEnlevez la pile pour la carte sans filRepérez le câble noir en faisant un trait au feutre sur la carte sans fil pour être sûr de ne pas vous tromper lors du remontage :Enlevez la vis de droite (1)Retirez les antennes (2)Dégagez la cartemettez-la dans un compartiment 2 avec sa visEnlevez le disque dur :Enlevez les 4 vis dans les angles (1 à 4), mettez-les dans un compartiment 3 pour ne pas les mélanger avec les vis du dessousFaites glisser le disque dur vers la gauche (5)La languette (6) permet de le retirer.Enlevez toutes les vis de la partie inférieure (1-16),(1-9 et 11-16) toutes pareilles (2×6), mettez-les dans le compartiment 1(10) sous le disque, une vis différente, de 2×3 : mettez-la dans un compartiment 4.ATTENTION ! vers le disque, une vis retient le DVD, ne l'enlevez pas ! On s'occupera plus tard du lecteur de DVD.Enlevez le clavierRetournez le pc et ouvrez-leglissez un tournevis dans les encoches autour du clavier et faites levier sur les ergots. Aidez-vous de la main pour soulever le clavier, sans forcer ; il y a un petit point de colle.Retournez le clavierPour défaire la nappe, poussez délicatement avec le tournevis et tirez sur la napperetirez le clavierRetirez les vis qui restent sous le clavier et mettez-les dans le compartiment 5Défaites les nappes (une pour le touch pad (1), l'autre pour le bouton power (2))soulevez le connecteurtirez la nappe par la languette bleue pour la dégagerEnlevez le lecteur dvdRetirez la vis qui maintient le lecteur dvd et mettez-la dans le compartiment 6Fermez le pc, retournez-leEnlevez le lecteur dvd (vous pouvez vous aider d'un trombone pour forcer l'ouverture), appuyer : en tirant, le lecteur vientEnlevez les trois vis sur le côté sous le dvd (Retenez qu'il faut mettre ces vis-là avant de remettre le lecteur dvd) (mêmes vis que sous le disque dur), mettez-les dans le compartiment 2 (de la carte sans fil)Enlevez le capot supérieurRetournez le PCGlissez le médiator entre le plastique et le capotFaites tout le tour de la machine pour dé-clipser le capot supérieur, tout doucement, sans forcerSoulevez avec attention le dessus, les autres pins vont lâcher simplement : le capot est enlevéDéfaites la carte-mèreDéconnectez de la carte-mère :(1) le câble des ports I/O USB (soulevez et tirez)(2) le câble vidéo : un scotch à défaire, tout doucement car il est fragile, puis retirez la prise en poussant sur les côtés et dé-scotchez-la du ventilateurEnlevez les vis repérées par une flèche blanche et mettez-les dans le compartiment 7Enlevez les deux vis à côté du ventilateur et mettez-les dans un compartiment 8Soulevez doucement la carte-mère sans tirersi le fil du son reste, il faut le défaire : tirez sur la priseOn peut sortir la carte-mère avec :(1) la carte vidéo(2) le chipset(3) le processeur

Conclusion

Problèmes connus

Voir aussi

(fr) http://

Basé sur << Article >> par Auteur.