RAID 1 logiciel : Remplacer un disque défectueux

Si un disque lâche, il faut le remplacer :

le marquer comme défectueux dans le volume raidsupprimer le disque du volumeAprès remplacement, ajouter le nouveau disque au volumeSoit une grappe raid md0 : dev/sda1 + /dev/sdb1 = /dev/md0

Nous supposons que le disque /dev/sdb1 est défectueux.

Les étapes sont les mêmes que le test ci-dessus :

Pré-requis

Première étape

Marquez la partition /dev/sdb1 comme défectueuse :

...@...:~$ sudo mdadm --manage /dev/md0 --fail /dev/sdb1

Autres étapes

Supprimez la partition /dev/sdb1 du volume raid /dev/md0 :

...@...:~$ sudo mdadm --manage /dev/md0 --remove /dev/sdb1

Arrêtez la machineChangez le disque physiquePartitionnez-le à l'identique :

...@...:~$ sudo sfdisk -d /dev/sda | sudo sfdisk /dev/sdb

Ajoutez la partition /dev/sdb1 au volume raid :

...@...:~$ sudo mdadm --manage /dev/md0 --add /dev/sdb1

Le raid va se resynchroniser.

Conclusion

Problèmes connus

Voir aussi

(fr) http://Article

Basé sur << Article >> par Auteur.