Identifier l'adresse MAC d'un périphérique réseau

L'adresse MAC d'un matériel (ici, carte sans fil ou carte Ethernet) est l'identifiant unique (six groupes de deux caractères séparés par deux points) assigné par le constructeur. Par exemple : 00:1B:44:11:3A:B7.

Pré-requis

Première étape

Cliquez sur le menu réseau dans la barre de menus.

Autres étapes

Sélectionnez Informations sur la connexion.Votre adresse MAC s'affiche en face de Adresse matérielle.

Conclusion

Problèmes connus

Voir aussi

(fr) http://

Basé sur << Article >> par Auteur.